{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":46,"n_cols":6,"rows_kept":46,"merged":[[0,0,0,5],[2,0,3,0],[2,1,3,1],[2,2,3,2],[2,3,3,3],[2,4,3,4],[2,5,3,5]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["志高光伏发电设备处置清单  "]
[]
["序号","资      产      名      称","规格型号","单位","数量","备    注"]
[]
[null,"一、建筑物"]
[1,"监控室装修",null,"项",1]
[null,"二、安装的机械设备"]
[2,"太阳能电池组件","LR6-60-290M","块",2664]
[3,"太阳能电池组件","LR6-60PE-300M","块",3540]
[4,"交流汇流箱","4汇1","台",8]
[5,"交流汇流箱","3汇1","台",2]
[6,"并网逆变器","50kW/台，500V","台",17]
[7,"室内升压变压器","1000kVA，双绕组干式变压器10kV/0.5kV，含温控，外罩","套",2]
[8,"屋面检修箱",0,"个",2]
[9,"光伏电缆","PV1-F1X4","米",18691.974]
[10,"交流电缆","ZRB-YJV22-0.6|1kV-3X120等","米",2914.8537]
[11,"电力电缆","ZRB-YJV22-0.6/1kV-5×10","米",270]
[12,"10kV并网接入柜","10kV","台",1]
[13,"0.4kV低压配电柜","0.4kV","面",4]
[14,"智能通信箱",0,"台",1]
[15,"出线柜",0,"面",1]
[16,"进线柜",0,"面",2]
[17,"PT柜",0,"面",1]
[18,"计量柜",0,"面",1]
[19,"运载小车",0,"台",1]
[20,"厂用电配电柜/箱",0,"个",2]
[21,"数据接口单元",0,"套",1]
[22,"数据采集单元",0,"套",1]
[23,"RS485通讯屏蔽线","ZR-DJYP2VP2-22-2×2×1.0","米",750]
[24,"数据传输线","超五类5e4UTP双绞线","米",1000]
[25,"单模铠装光纤","12芯","米",2000]
[26,"视频监控系统",0,"套",1]
[27,"单模光缆","8芯","米",2000]
[28,"电源线","RVV2.1.5","米",2000]
[29,"控制电缆","ZRB-KVVP2-22,ZRB-VV22,0.6/1kV","米",2000]
[30,"微机五防系统",0,"台",1]
[31,"10kV线路保护测控装置",0,"套",3]
[32,"计量表","安装于计量柜，配套CT、PT","台",2]
[33,"电量采集远方终端","含有GPRS或CDMA模块、MODEM模块（壁挂式）","台",1]
[34,"直流电源系统","50Ah 阀控式密封铅酸蓄电池，采用单母线接线，电压为220V。壁挂式","台",1]
[35,"电能质量在线监测装置",0,"台",1]
[36,"调度数据网接入设备",0,"套",1]
[37,"4G无线路由器",0,"台",1]
[38,"消防系统设备",0,"项",1]
[39,"接入系统设备",0,"项",1]
[40,"防雷及接地设备",0,"项",1]