{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":58,"n_cols":8,"rows_kept":58,"flags":["formulas_cached_only"]}
["序号","物料描述","处理数量（台）","定频/变频","冷媒","电源","制冷量","备注"]
[1,"DUEN108D12-A31B",427,"变频","R134a","三相，DC",0.5]
[2,"DUEN108D12-A31D",22,"变频","R134a","三相，DC",0.5]
[3,"DUEN140D12-A31B",649,"变频","R134a","三相，DC",0.5]
[4,"DUEN98D12-A31B",19,"变频","R134a","三相，DC",0.5]
[5,"GBH200E-DV1",26,"定频","R22","单相",1.5]
[6,"GBH250F-FR",222,"定频","R22","单相",2]
[7,"GBH250F-FV",7,"定频","R22","单相",2]
[8,"GBS160F-FV",20,"定频","R410A","单相",1.5]
[9,"GBS170E-FV",1,"定频","R410A","单相",1.5]
[10,"GBS200ED-MR",3,"定频","R410A","单相",2]
[11,"GBS200ED-MV",18,"定频","R410A","单相",2]
[12,"K*16-8103110-111",300,{"$nulls":4},"气体压缩机及控制器总成"]
[13,"LAH98FN-DJ",19,"定频","R22","单相",0.5]
[14,"LAS106E-DJ",17,"定频","R410A","单相",1]
[15,"LAS108E-CJ1",131,"定频","R410A","单相",1]
[16,"LAS108E-DJ1",2,"定频","R410A","单相",1]
[17,"LAS118F-FJ",2,"定频","R410A","单相",1.5]
[18,"LAS75F-DJ",5,"定频","R410A","单相",1]
[19,"LAS82F-DJ",45,"定频","R410A","单相",1]
[20,"LAS86F-DJ",33,"定频","R410A","单相",1]
[21,"LBH130EW-DJ",7,"定频","R22","单相",1]
[22,"LBH135F-DJ",13,"定频","R22","单相",1]
[23,"LBH150EW-DJ",41,"定频","R22","单相",1]
[24,"LBH165U-FJ",6,"定频","R22","单相",1.5]
[25,"LBH170F-DJ",1,"定频","R22","单相",1.5]
[26,"LBH170F-DV",3,"定频","R22","单相",1.5]
[27,"LBH170U-DJ",30,"定频","R22","单相",1.5]
[28,"LDS106E-DJ5",44,"定频","R410A","单相",1]
[29,"LDS113F-DJ5",4,"定频","R410A","单相",1.5]
[30,"LDS113U-DJ5",72,"定频","R410A","单相",1.5]
[31,"LDS118U-DJ5",49,"定频","R410A","单相",1.5]
[32,"LDS135E-DV5(Z)",1,"定频","R410A","单相",1.5]
[33,"LDS135E-FV5",5,"定频","R410A","单相",1.5]
[34,"LDS140E-DJ5",17,"定频","R410A","单相",1.5]
[35,"QUEP98D11-A221A",26,"变频","R134a","三相，DC",0.5]
[36,"QXEG200D11-A31AA",58,"变频","R134a","三相，DC",1]
[37,"UEN140D12-A33",16,"变频","R134a","三相，DC",0.5]
[38,"ZAH310E-MV",1,"定频","R22","单相",2]
[39,"ZAH330F-GR",17,"定频","R22","单相",3]
[40,"ZAH340F-MR",5,"定频","R22","单相",3]
[41,"ZAH370E-GR3",9,"定频","R22","单相",3]
[42,"ZAH370E-MV3",1,"定频","R22","单相",3]
[43,"ZAH400ET-MR",2,"定频","R22","单相",3]
[44,"ZAS240E-FR",2,"定频","R410A","单相",3]
[45,"ZAS240E-GR",40,"定频","R410A","单相",3]
[46,"ZAS250E-GR",30,"定频","R410A","单相",3]
[47,"ZAS270E-FR",31,"定频","R410A","单相",3]
[48,"ZMEN180D10-A31AA",40,"变频","R134a","三相，DC",1]
[49,"ZREN140D10-A31AA",97,"变频","R134a","三相，DC",0.5]
[50,"ZREN140D-A42AA",306,"变频","R134a","三相，DC",0.5]
[51,"ZUEN108D10-A31A",47,"变频","R134a","三相，DC",0.5]
[52,"ZUEN108D10-A31AA",79,"变频","R134a","三相，DC",0.5]
[53,"ZUEN170D10-A31A",24,"变频","R134a","三相，DC",1]
[54,"ZUFN170D10-A31A",80,"变频","R134a","三相，DC",1]
[55,"ZUFN180D10-A31B",76,"变频","R134a","三相，DC",1]
[56,"ZUFN200D10-A31AB",166,"变频","R134a","三相，DC",1]
[null,"精密合计",3414]