{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":23,"n_cols":6,"rows_kept":23,"merged":[[0,0,0,5],[2,0,3,0],[2,1,3,1],[2,2,3,2],[2,3,3,3],[2,4,3,4],[2,5,3,5]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["志高精密光伏发电设备处置清单  "]
[]
["序号","资      产      名      称","规格型号","单位","数量","备    注"]
[{"$nulls":4},"志高精密"]
[null,"一、建筑物"]
[1,"旋转楼梯","钢筋混凝土","套",2]
[2,"管沟工程",null,"项",1]
[3,"屋顶围栏",null,"米",240]
[4,"屋顶格栅","宽0.4米","米",480]
[null,"二、安装的机械设备"]
[5,"太阳能电池组件","LR6-60-290M","块",4080]
[6,"交流汇流箱","4汇1","台",6]
[7,"交流汇流箱","3汇1","台",2]
[8,"并网逆变器","36kW/台，380V","台",19]
[9,"低压并网计量柜","0.4kV","面",2]
[10,"低压光伏进线柜","0.4kV","面",1]
[11,"屋面检修箱",0,"个",2]
[12,"光伏电缆","PV1-F1X4","米",12053.874]
[13,"交流电缆","ZRB-YJV22-0.6|1kV-3X120等","米",1879.6987]
[14,"智能通信箱",0,"台",1]
[15,"计量表","安装于计量柜，配套CT、PT","台",2]
[16,"电量采集远方终端","含有GPRS或CDMA模块、MODEM模块（壁挂式）","台",2]
[17,"4G无线路由器",0,"台",1]